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1. Общая часть

Технические решения по понижению уровня грунтовых вод и отводу поверхностных вод с территорий садоводческих товариществ, расположенных в районе озера Кривое на территории Криводановского сельсовета Новосибирской области подготовлены в соответствии с решением заседания Совета по содействию садоводческим, огородническим и дачным некоммерческим объединениям граждан при Правительстве Новосибирской области от 26.08.2016 года (протокол от 26.08.2016 № 42).

2. Гидрография, гидрология и водный режим водоемов, расположенных в районе озера Кривое
Озеро Кривое является составной частью водной системы Староречья реки Обь. Староречье реки Обь являлось левобережной протокой реки Обь с истоком в районе острова Кудряш и устьем реки Чаус. В современном состоянии староречье, общей протяженностью до 50 км и шириной до 3 км, представляет систему заросших водоемов и небольших водотоков между ними, соединенных сетью каналов с заполненными водой отработанными песчаными карьерами. 
По длине староречья выделяются участки с характерным водоразделом: верхняя часть – до впадения реки Чик, центральная – до впадения реки Оёш и устьевая – непосредственно река Чаус. Суммарная площадь водоемов староречья оценивается порядка 10 км2.

Водный режим озера Кривое с притоками из озер Глухое, Каменное и Плес в условиях слабой проточности определяется поступлением талых и дождевых вод со склона лесного массива расположенного в границах между Колыванским шоссе и дачными обществами, расположенными в районе озера Кривое на территории Криводановского сельсовета Новосибирской области, а так же поступлением воды от заполненных водой отработанных песчаных карьеров. В водном балансе озер существенную долю имеет грунтовое питание, которое определяет относительно стабильное положение уровня воды в меженный период и повышения уровня при таянии снега и выпадения атмосферных осадков с выходом грунтовых вод выше дневной поверхности земли в пониженных участках местности, расположенных на территории садовых товариществ. 
В настоящее время водоемы имеют слабовыраженную проточность между водоемами староречья реки Обь. Протоки между озерами перекрыты дамбами с водопропускными трубами. 

Рельеф местности расположения садовых товариществ в районе озера Кривое выражен слабыми перепадами относительных отметок и расположен в присклонной долине лесного массива. 

Гидрологические условия характеризуются повсеместным распространением первого от поверхности единого грунтового водоносного горизонта в современных отложениях поймы и верхнечетвертичных отложениях первой надпойменной террасы.
Водонасыщенными породами являются разнозернистые пески и супеси. Преобладающую часть водоносного горизонта составляют разнозернистые пески с гравием, имеющие значительные значения коэффициента фильтрации. Мощность водоносного горизонта достигает 20-25 м, водоупором являются глины. Глубина залегания уровня грунтовых вод на пойме колеблется от 0,5 м (иногда с выходом выше дневной поверхности земли в пониженных местах), до 2-3 м на гривах. Режим грунтовых вод поймы формируется под влиянием уровня реки Обь, а также количеством талого и дождевого стока.
3. Результаты оценки причин подтопления садовых товариществ Криводановского сельсовета Новосибирской области, расположенных в пойме озера Кривое
Сотрудниками департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Новосибирской области, ФКУ «Сибуправтодор», Верхне-Обского бассейнового водного управления федерального агентства водных ресурсов, департамента по охране животного мира Новосибирской области, управления дорожного хозяйства министерства транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области, ГУ МЧС России по Новосибирской области неоднократно проводилось обследование территории в районе озера «Кривое» Криводановского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, по вопросу высокого стояния уровня грунтовых вод в садовых товариществах.

В результате обследований установлено, что на данной территории, на значительных площадях плоских равнинных пространств, грунтовые воды в весенне-летний период 2016 года залегали на преобладающих глубинах до и выше 1 м, местами выходя выше дневной поверхности земли.
Подтопление садовых обществ вызвано поднятием уровня грунтовых вод в связи с интенсивным выпадением осадков во 2-3 декадах июля 2016 года. Влияние озера «Кривое» на подтопление территории садовых товариществ не установлено. По данным наблюдений ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС» сумма осадков в июле месяце текущего года составила 131,8 мм, что в 2,16 раза выше среднего многолетнего значения.

На естественное подтопление, связанное с сезонными и многолетними подъемами уровня грунтовых вод, накладываются процессы техногенного подтопления на застроенных территориях в садовых обществах. Застройка садовых обществ велась на заболоченной территории без строительства водоотводных и дренажных систем.

Влияние автомобильной дороги «Северный объезд» на подтопляемую территорию было проверено комиссией с участием представителей садовых товариществ. Наблюдалось течение воды на выходном участке из озер в сторону реки Чик, в районе протоки № 3. Подпор отсутствовал.

Водопропускных сооружений под насыпью автодороги Новосибирск – Колывань в месте её пересечения с озером Кривое не установлено. Далее озеро Кривое пересекает дамба на въезде в СНТ «Ивушка» с водопропускным устройством Ду = 500 мм. 
Все садовые товарищества, территории которых подтапливаются, расположены по правому берегу озера Кривое на участке  между автодорогой Новосибирск – Колывань и автодорогой из с. Криводановка в СНТ «Ивушка». При обследовании данной территории установлено, что движение воды в озеро Кривое наблюдалось со стороны озера Плес и от системы заполненных водой отработанных песчаных карьеров. Отток воды из озера осуществлялся через водопропускную трубу Ду=1200, расположенную в теле дамбы на въезде в СНТ «Ивушка».  На момент обследования труба работала полным сечением, отток воды был не затруднен.
4. Технические решения по понижению уровня грунтовых вод и отводу поверхностных вод с территорий садоводческих товариществ, расположенных в районе озера Кривое на территории Криводановского сельсовета Новосибирской области 

Для решения вопроса понижению уровня грунтовых вод и отводу поверхностных вод с территорий садоводческих товариществ, расположенных в районе озера Кривое на территории Криводановского сельсовета Новосибирской области необходимо решить несколько первоочередных задач:
1. Восстановление проточности системы озер, расположенных на территории Криводановского сельсовета Новосибирской области. Для восстановления проточности проточности системы озер староречья реки Обь возможно выполнение работ по восстановлению пропускной способности водоотводных каналов на участках 2,3 (см. схему);

2. Выполнить реконструкцию существующих проездов в садовые товарищества с устройством водопропускных труб большего диаметра. Для восстановления проточности озера Кривое необходимо выполнить реконструкцию существующих водопропускных труб в теле дорог с увеличением диаметра водопропускных устройств (т.6, т.8)

3. Снизить интенсивность поступления воды из системы озера Плес – обводненные карьеры в озеро Кривое. Для решения вопроса снижения интенсивности поступления воды из системы озера Плес – обводненные карьеры в озеро Кривое необходимо выполнить расчистку водоотводного канала на участке №1;

4. Садовым товариществам организовать мероприятия по снижению уровня грунтовых вод на территории садовых товариществ с устройством дренажной системы (выполняется по отдельному проекту).

5. Исключить попадание присклоновых талых и дождевых вод с лесного массива на участке  между автодорогой Новосибирск – Колывань и садовыми товариществами по средствам строительства водоотводной канавы и устройство общей дренажной системы садовых товариществ с отводом дренажных вод в озеро Кривое.

Водоотводные канавы необходимо выполнить там, где местность расположена в низине, куда стекают талые и атмосферные воды. 
Необходимо выполнить устройство кюветов вдоль подъездной дороги, куда постоянно стекают грунтовые, талые, паводковые и дождевые воды, а так же в случае необходимости  на самих участках.
Одновременно с устройством сточных канав и кюветов необходимо выполнить дренажную систему.
В зависимости от конструкции приемных устройств и характера расположения дрены в толще верхнего слоя почвы необходимо выполнить горизонтальные, а в случае необходимости и вертикальные дренажи. В горизонтальных дренажах подземные воды двигаются самотеком, в вертикальных их отводят насосами.

Дрены необходимо выполнить из перфорированных полиэтиленовых труб переменного диаметра или других неметаллических труб, обсыпанных (послойно) фильтрующим материалом из песка, гравия или щебня. 

Диаметр труб должен быть не менее Ду = 100 - 150 мм (определяется расчетом), а магистральные трубопроводы необходимо выполнить из труб Ду = 300 – 500 мм(определяется расчетом). Стыковка дренажных трубопроводов производится с помощью муфт и тройников, не требующих дополнительных уплотнений.
 Водоприемные отверстия выполнены специальными пропилами по периметру трубы отверстия диаметром 10 мм на расстоянии 0,5 -0,7 м между их рядами. Толщина гравийной обсыпки дренажа должна быть от 100 до 120 мм.

В случае необходимости, в местах выхода дренажных вод на поверхность необходимо выполнить поверхностный дренаж. Осушение участков производится либо открытыми дренажными каналами либо путем устройства закрытого дренажа. Дренажная система устраивается в соответствии с разработанным заранее проектом, который определяет трассу дренажных каналов, глубину залегания, продольные уклоны, конструкцию каналов, заложение откосов каналов, материал дренажных труб, сопряжение элементов дренажной системы, расположение канализационных колодцев.

Закрытая дренажная система включает осушительные каналы, собирательные каналы, магистральный канал, колодцы, водоприемники. 
Приложения
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Ситуационный план расположения садоводческих товариществ, расположенных в районе озера Кривое на территории Криводановского сельсовета Новосибирской области
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Схема водной системы Староречья реки Обь до освоения данной территории 
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	Условные обозначения
	Место расположения садовых товариществ (заболоченный массив)
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Схема движения воды в районе озер Плес, Кривое Новосибирский район Новосибирской области
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Схема осуществления мероприятий по понижению уровня грунтовых вод и отводу поверхностных вод с территорий садоводческих товариществ, расположенных в районе озера Кривое на территории

Криводановского сельсовета Новосибирской области.           обла[image: image26.png]Mowce _ Hasuraun
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	Участки восстановления проточности водоотводных каналов

Точка наблюдения (4.08.2016)
	Устройство водоотводной канавы вдоль лесного массива
	Уклон местности

                               Устройство дренажной системы
	Отметки земли, уровня воды




Схема устройства дренажной системы
[image: image27.jpg]Paspes dpeHaxa

X

%
250
Q\\“\Q
<,
%%
5254055

% %0002, 075
WE%0050505050%K5%
SR LLE A58

P

AR
N
X

X

XK
X

N
Teomekcmune

X

lperaxnas mpyda

Ro%%

XX

7

DEXRL,

7

Y

R3S

225

~7

ST505K
56990,

2

%

- A

DT AL
los i
v’\$\5\ %%
%
55

J

W

i
%





                                                                                   Ду= 100 – 150 мм

Схема устройства дренажной системы Вид А-А
Место расположения садовых товариществ 








Место расположения садовых товариществ (болотный массив)








т.10





93.6





100.4





100.2





100.7





92.6





91.2





100.3





Оз. Плес





91.6





97.4





т.8





т.9





92.9





т.7





СНТ Ивушка





т.6





т.5





94.5





т.1





СНТ Связист, Недра





т.2





95.5





т.3





т.4





93.5





Оз. Кривое





т.11





94.5





91.0





т.8





93.5  





93.6





92.6





92.9





91.6





91.0





94.5





91.2





100.7





100.4





97.4





94.5





95.5





93.5





100.3





100.2





СНТ Ивушка





т.12





т.9





т.11





СНТ Связист, Недра





Оз. Кривое





Оз. Плес





т.10





т.8





т.7





т.6





т.5





т.2





т.4





т.3





т.1





93.5  





т.8





А





А





Увеличение пропускной способности водопропускных труб





Участок №3





Участок №2





Участок №1





93.6





92.6





92.9





91.6





91.0





94.5





91.2





100.7





100.4





97.4





94.5





95.5





93.5





100.3





100.2





СНТ Ивушка





т.12





т.9





т.11





СНТ Связист, Недра





Оз. Кривое





Оз. Плес





т.10





т.8





т.7





т.6





т.5





т.2





т.4





т.3





т.1





93.5  





т.8





Отм. 91,0





Отм. 93,0





Отм. 95,5





Территория садовых обществ





Водоупор





Трубчатая дренажная система





Дренажная канава вдоль лесополосы





Автодорога вдоль садовых обществ





Озеро Кривое








