ИНСТРУКЦИЯ
по пожарной безопасности на территории НСТ «Нефтяник»
НСО, Криводановский с/с, озеро «Кривое»

1. Общие положения
1.1. Настоящие правила разработаны на основе требований Постановления Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме» и «Основных требований пожарной безопасности для садоводческих товариществ и дачно-строительных кооперативов», которые устанавливают основные требования пожарной безопасности для отдельных участков садоводческого товарищества независимо от их принадлежности и являются обязательными для исполнения правлением товарищества, владельцами садовых участков, гостями, арендаторами и работниками товарищества. Требования пожарной безопасности для размещенных на территории товарищества строений, индивидуальных гаражей и т.п., определяются соответствующими правилами и инструкциями.
1.2. Правление доводит до сведения членов товарищества требования настоящей инструкции и устанавливает контроль за их соблюдением, а также выполнение технических и организационных мероприятий, направленных на обеспечение пожарной безопасности садовых участков.
1.3. Члены садоводческого товарищества, а также владельцы участков, ведущие садоводство в индивидуальном порядке (далее по тексту «индивидуалы») обязаны знать и соблюдать требования настоящей инструкции.
1.4. Ответственность за соблюдение пожарной безопасности на территории товарищества, в зданиях и сооружениях общественного пользования возлагается на председателя или члена правления, ответственного за пожарную безопасность, а на участках с находящимися на них постройками - на членов товарищества и «индивидуалов».
1.5. Председатель товарищества (или ответственный за противопожарное состояние) обязан:
Обеспечить изучение, проведение инструктажа под роспись и выполнение настоящей инструкции всеми владельцами участков. Обеспечить своевременную очистку общей территории СНТ от мусора, опавших листьев, сухой травы. Периодически не менее 2-х раз в летний период проверять содержание пожарной безопасности зданий и помещений на землях общего пользования, противопожарного водоснабжения, наличие и исправность средств пожаротушения, порядок несения службы сторожами, исправность средств связи. Принимать меры к устранению выявленных нарушений. Предусмотреть не менее двух въездов на территорию СНТ с шириной ворот не менее
4,5 м. Обеспечить беспрепятственный подъезд и въезд специальной техники на территорию садового товарищества через эти ворота. Следить за исправностью дорог на территории товарищества, своевременно производить очистку от снега основных проездов и улиц, а также подъездов к пожарным водоемам. Не допускать загромождения основных проездов и улиц на проезжей части дорог. Обеспечить своевременное проведение профилактических осмотров и планово-предупредительный ремонт электроустановок, своевременное устранение нарушений
"Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей", могущих привести к пожарам и загораниям. Обеспечить наличие пожарного щита, укомплектованного в соответствии с пунктом
482 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (багры, лопата, лом, ведра, ящик с песком).
1.6. Члены садоводческого товарищества, владельцы садовых участков и «индивидуалы» обязаны:
Знать и соблюдать правила пожарной безопасности на участках, в домах, хозяйственных постройках.
Обеспечить своевременную очистку участков от мусора, опавших листьев, сухой травы. Иметь в постоянной готовности средства пожаротушения (бочку с водой и ведро), а также инвентарь, с которым они должны являться на тушение пожара. Содержать в исправном состоянии электрические, электробытовые, газовые и керосиновые приборы, печи и соблюдать меры предосторожности при их эксплуатации. Не оставлять без присмотра включенные в сеть электробытовые приборы, горящие газовые печи, плитки, керогазы, керосинки, топящиеся печи и не поручать наблюдение за ними малолетним детям. Строго пресекать шалость детей с огнем.
Обеспечить при закрытии дач и садовых домиков на длительное время обесточивание
электросети, плотное закрытие вентилей баллонов с газом. Обеспечить каждый участок (строение) емкостью (бочкой) с водой, огнетушителем в строениях. При возникновении пожара незамедлительно сообщить об этом в пожарную охрану. Вызов пожарной охраны через сотового оператора осуществляется по номеру «112» и принять возможные меры для тушения пожара.
Позвонить Председателю товарищества по тел. 8-913-914-78-88 Саушеву Олегу Владимировичу.
2. Основные требования пожарной безопасности
2.1. Содержание территории.
Территория садоводческого товарищества, садовых участков должна постоянно содержаться в чистоте и систематически очищаться от мусора и других отходов. Дороги, ведущие к садоводческому товариществу, должны иметь твердое покрытие, обочины дорог очищены от мусора, кустарников, трава скошена. Проезды и подъезды к садовым участкам, дачам и пожарным водоисточникам должны быть всегда свободными. Запрещается использовать для стоянки частных автомобилей
разворотные площадки.
2.2. На территории садоводческого товарищества должны быть Звуковые сигналы (колокол, рельс и т.п.) для оповещения людей на случай возникновения пожара. У въезда на территорию садоводческого товарищества указатель с наименованием товарищества. Направление движения к пожарным водоемам, являющимся источником противопожарного водоснабжения, должно обозначаться указателями с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения.
На водоемах должны быть устроены подъезды с площадками (пирсами) с твердым покрытием размером не менее 12х12 метров для установки пожарных автомобилей и забора воды в любое время года (Постановление Правительства РФ от 20.09.2016 г. № 947). При отсутствии пирсов СНТ должно иметь в наличии водозаборные шланги для пожарных машин.
2.3. На территории товариществ запрещается:
Разводить костры (мусор и ветки сжигать только в металлических бочках) и выбрасывать не затушенный уголь вблизи строений. Организовывать свалки горючих отходов. Выжигание сухой травянистой растительности на земельных участках. На территориях, прилегающих к объектам, в том числе к жилым домам, а также к объектам садоводческих, некоммерческих объединений граждан, оставлять емкости с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, горючими газами. На период сухой, жаркой и ветреной погоды, а также при введении особого противопожарного режима введение запрета на разведение костров, проведение пожароопасных работ на определенных участках, на топку печей, кухонных очагов и котельных установок. Запуск неуправляемых изделий из горючих материалов (салютов, пиротехники), принцип подъема которых на высоту основан на нагревании воздуха внутри конструкции с помощью открытого огня, на территории поселений и городских округов, а также на расстоянии менее 1000 метров от лесных массивов.
2.4. Содержание садовых домиков, подсобных строений и зданий общего пользования:
Окна чердаков должны быть остеклены и закрыты. На дачах и в садовых домиках запрещается:
Хранить более 10 л легковоспламеняющихся и горючих жидкостей. Хранение ЛВЖ и ГЖ разрешается в хозблоках в металлической плотно закрывающейся таре. Производить электрогазосварочные работы без предварительной очистки места сварки от горючих материалов и без обеспечения места сварочных работ первичными средствами пожаротушения. После завершения сварочных работ необходимо тщательно проверить прилегающие к месту их проведения конструкции, предметы, чтобы исключить возможность их загорания, при необходимости организовать дежурство.
Заправлять керосинки, примусы и керогазы бензином и тракторным керосином, а также применять для освещения открытый огонь при заправке этих приборов Хранение горючих материалов (кладовых, подсобных и т.п. помещениях). Пользоваться неисправными газовыми приборами, а также устанавливать (размещать) мебель и другие горючие предметы и материалы на расстоянии менее 0,2 метра от бытовых газовых приборов по горизонтали и менее 0,7 метра - по вертикали
(при нависании указанных предметов и материалов над бытовыми газовыми приборами).
В случае обнаружения запаха газа необходимо перекрыть газовые коммуникации и проветрить помещения. При этом запрещается пользоваться открытым огнем, зажигать свет, включать электроприборы.
3. Электроустановки, электрические сети и освещение:
Электроустановки и электрические сети в домах и подсобных строениях должны отвечать требованиям действующих Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей и "Правил устройства электроустановок". Монтаж электроустановок и электросетей должен производиться только квалифицированными лицами. Все электроустановки должны иметь защиту от токов короткого замыкания и других отклонений от нормальных режимов, могущих привести к пожарам и загораниям. Для отключения электрических сетей в случае пожара на группу садовых домиков, квартал должны быть предусмотрены отключающие аппараты.
3.1.  При эксплуатации электроустановок запрещается:
Пользоваться электропроводкой с поврежденной изоляцией и неисправными электроприборами, применять электронагревательные приборы без специальных несгораемых подставок. Прокладывать плоские электропровода с пластмассовой изоляцией в не отапливаемых помещениях и по сгораемому оборудованию без асбестовой подкладки. Завязывать электропровода, оттягивать электролампы с помощью веревок и ниток, подвешивать абажуры и люстры на электрических проводах, обертывать лампочки бумагой или нитью. Применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы. При проведении аварийных и других строительно-монтажных и реставрационных работ использовать временную электропроводку, включая удлинители, сетевые
фильтры, не предназначенные по своим характеристикам для питания применяемых
электроприборов. Оставлять без присмотра включенными в электрическую сеть электронагревательные приборы, а также другие бытовые электроприборы, в том числе находящиеся в режиме ожидания, за исключением электроприборов, которые могут и (или) должны
находиться в круглосуточном режиме работы в соответствии с инструкцией заводаизготовителя;
Размещать воздушные линии электропередач над горючими кровлями, навесами. При закрытии дач и садовых домиков на длительное время электросеть должна быть обесточена на вводе.
4. Отопление:
В садовых домиках допускается эксплуатация печей только на твердом топливе Перед началом отопительного сезона все печи должны быть тщательно проверены и отремонтированы. Неисправные печи, камины и дымоходы не должны допускаться к эксплуатации. Для отвода дыма следует применять строго вертикальные дымовые трубы без уступов. Расстояние от топливного отверстия печи до мебели, постели и других сгораемых предметов должно быть не менее 1,25 м.
Поверхности отопительных приборов и дымоходов должны систематически очищаться от пыли и других горючих отходов. Для защиты пола, стен и перегородок от возгорания следует предусматривать:
• на сгораемом и трудно сгораемом полу под топочной дверкой металлический лист размером 0,7 х 0,5 м, длинной стороной вдоль печи;
• изоляцию сгораемой стены или перегородки, примыкающей углом к фронту печи, штукатуркой толщиной 25 мм по металлической сетке или металлическим листом по асбестовому картону толщиной 8 мм, на высоту от пола до уровня 0,25 см выше верха топочной дверки. Под каркасными печами и кухонными плитами на металлических ножках на сгораемом полу необходимо предусматривать укладку асбестового картона толщиной 10 мм и листа кровельной стали. Высота металлических ножек у печей должна быть не менее 100 мм. При установке металлических и других печей заводского изготовления в помещениях жилых домов обязательно выполнение указаний (инструкций) предприятий изготовителей этих видов продукции, а также норм проектирования, предъявляемых к системам отопления.
4.1.  Запрещается:
Пользоваться печами, каминами, имеющими трещины, неисправные дверцы, недостаточные разделки от дымовых труб до деревянных конструкций стен, перегородок и перекрытий Применять для розжига печей бензин, керосин и другие легковоспламеняющиеся жидкости. Перекаливать печи, а также сушить дрова, одежду и другие материалы на печах и возле них. Топить углем печи, не приспособленные для этого. Устанавливать печи в мансардных помещениях. Устанавливать на дымовых трубах зонты и дефлекторы Топка печей в летний пожароопасных период. Использовать для дымовых труб керамические, асбестоцементные и металлические трубы. Применять для топки печей дрова, длина которых превышает размеры топливника, топить печи с открытыми дверцами.
5. Средства пожаротушения:
5.1. На территории товарищества должны быть запасы воды для целей пожаротушения и водоисточники, предназначенные для целей пожаротушения, должны быть оборудованы площадки для установки пожарных автомобилей и мотопомп. Пожарные гидранты и резервуары на зимний период времени должны утепляться, а водоемы оборудоваться незамерзающими прорубями. На территории СНТ должны быть установлен пожарный пост - щит с набором противопожарного инвентаря (ведра, бочки с водой, лопаты и т.п.). Члены Товарищества и «индивидуалы» обязаны оборудовать свои строения огнетушителями в достаточном количестве (не менее 2-х огнетушителей на одноэтажное строение или не менее 2-х огнетушителей на каждый этаж строения).
6. Действия на случай пожара:
Члены садоводческого товарищества при обнаружении пожара обязаны:
• немедленно поднять пожарную тревогу, сообщить в пожарную охрану с указанием точного адреса пожара;
• до прибытия пожарной команды принять меры к эвакуации людей и приступить к тушению пожара первичными средствами пожаротушения. В ликвидации пожара обязаны принимать участие все члены товарищества и совершеннолетние члены их семей. По прибытии подразделений пожарной охраны и до полной ликвидации пожара присутствующие члены товарищества поступают в распоряжение старшего руководителя подразделения пожарной охраны. Каждый факт произошедшего пожара должен быть рассмотрен на общем собрании с обсуждением обстоятельств возникновения и развития пожара с принятием необходимых профилактических мер.
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